附件6

节能外窗更新照片拍摄标准指引

一、通用基础规范（所有照片强制要求，缺一则驳回核销）
（一）水印硬性标准（不可后期添加、不可篡改）

1. 必须使用防篡改水印相机现场实时拍摄，禁止后期P图、叠加文字；

2. 水印固定包含6项要素：拍摄精确时分秒、房屋完整地址（小区 + 栋单元室）、施工阶段（拆前  / 竣工）、企业名称/申领人；

3. 水印放置画面右下角，不遮挡门窗主体、缺陷、施工工艺细节。

（二）画质、格式、像素要求

1. 静态照片：JPG格式，单张像素≥1280×960，单张照片不超过4M，画面明亮无逆光、无模糊、无遮挡；

2. 禁止截图、网图、翻拍旧照片、多角度拼接合成照片。

（三）拍摄通用原则

1. 同一扇窗前后拍摄机位、角度保持一致，便于新旧效果对比；

2. 每一户、每一樘窗独立留存照片，不得多户混用照片；

3. 隐蔽工序（洞口发泡、内外密封）必须近距离特写留存；

4. 所有照片一户一档。

（四）禁止情形（出现直接取消补贴资格）

1. 无水印、后期补水印、涂改拍摄时间地点；

2. 只拍新窗、不拍原有老旧破损窗户（不满足以旧换新要求）；

3. 遮挡门窗型材、玻璃标识、密封胶关键部位；

4. 借用其他小区房屋照片顶替。

二、分阶段拍摄清单（两大阶段，缺一不可）
第一阶段：拆除前原貌照片

拍摄数量：每户全景1张 + 每樘窗全貌1张 + 缺陷特写至少2张

1. 楼栋门牌全景照

拍摄单元门、房号与全屋外窗同框，水印标注房屋地址，证明拍摄点位真实。

2. 全屋原有外窗整体照

室内 / 室外双角度拍摄整套旧窗，完整呈现原有窗型（铁窗 / 普通铝合金 / 单层塑钢）。

3.保温缺陷特写

· 密封胶脱落、胶条老化断裂；

· 窗框缝隙透风、冬季结露结冰痕迹；

· 窗框变形、关闭不严缝隙；

第二阶段：竣工完工成品照片

拍摄数量：室外全景、室内全景、单窗特写、产品标识、密封收口成品各 1 张

1.房屋外立面整窗外景

整套节能外窗安装完成全貌，楼栋门牌同框；

2.室内完工全景

关闭窗扇，展示密封严实、无透光缝隙；

3.单樘窗细节特写

型材断面、中空玻璃、三元乙丙胶条完整展示；

4.产品合格证 / 玻璃标识实拍

玻璃、型材合格证，证明符合 K≤1.6 节能标准；

5.密封收口成品特写

内外胶平整无开裂、断缝、气泡。

三、平台上传审核判定标准
1.按照照片拍摄要求拍摄照片后，在平台指定位置，上传照片，进入审核流程；

2.审核照片不符合要求，审核退回，补拍重传；

3.照片造假、水印篡改、房屋地址不符：直接锁定该户补贴资格，不予拨付资金，纳入失信名录；

4.抽检复测时照片与现场实物不一致：追回已拨付全部财政补贴。

四、配套管理要求
1.施工单位专人负责全程拍摄，完工当日归集整理；

2.供热行管部门、供热企业现场踏勘照片同步归入 “资格认定档案”，与施工照片合并一户一档；

3.供热行管部门线下现场核验时，企业须提供原始无压缩原图备查；

4.照片资料作为《节能外窗更新购销安装合同》配套佐证，永久存档。
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