
通化市生态环境局医药高新区分局
                               通高新环建字[2026]5号
关于通化修正人参健康产业有限公司
人参产品加工建设项目环境
[bookmark: _GoBack]影响报告表的批复

通化修正人参健康产业有限公司：
[bookmark: _Hlk157757585][bookmark: OLE_LINK49]你公司委托吉林省广信工程技术咨询有限公司编制的《通化修正人参健康产业有限公司人参产品加工建设项目环境影响报告表》已收悉。该项目环评报告经公示和专家审查，符合审批条件，经研究现批复如下。
一、建设项目基本情况和审批意见。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk157757714][bookmark: _Hlk157759304][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK4]（一）建设项目基本情况。你公司拟投资3000万元，在通化医药高新技术产业开发区北区医药食品产业园建设保健食品生产建设项目。项目租用通化正源药业有限责任公司中试车间二的二层北侧空置区域，建筑面积7200m2，由前处理间、原辅料库、灌装室、中间品库等功能区组成，建设保健食品加工生产线。外购D-阿洛酮糖、人参提取物、赤藓糖醇、微晶纤维素、西洋参原料、玫瑰花提取物、佛手提取物、菊花提取物、淮山药等原辅料；安装制粒机、压片机、干燥机、烘箱、灭菌柜、粉碎机、振荡筛、包装机等设备；采取原料称量、混合、制粒、干燥、压片、配制、过滤、灌装、灭菌、粉碎、包装等生产工艺过程，年产人参阿洛酮糖片50万瓶/年、参香疏肝清润口服液100万袋/年、淮山药粉50万袋/年。项目不设食堂；建筑物冬季依托通化正源药业有限责任公司现有锅炉房供暖。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK30]（二）项目审批意见。本项目为保健食品生产项目，在通化医药高新技术产业开发区北区医药食品产业园区内建设，根据环境影响评价报告结论，项目符合产业政策和《通化医药高新技术产业开发区产业发展规划（2021-2035年）》及《通化市生态环境分区管控实施方案》（通市政办发〔2024〕4号）要求；在全面落实环境影响评价报告提出的各项污染防治措施后，各项污染物达标排放，我局原则同意环境影响报告中所列建设项目的性质、规模、工艺地点和拟采取的环境保护措施，同意本项目建设。
二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治措施和本批复要求，重点做好以下环境保护工作。
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]（一）做好废气达标排放工作。项目人参阿洛酮糖片生产工序中混合、制粒、压片工序；淮山药粉生产工序中粉碎、烘干、灌装工序产生的工艺粉尘，经集气装置收集至布袋除尘器处理后工艺粉尘经15m高1#排气筒（DA001）排放，要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中有组织排放监控浓度限值要求；无组织工艺粉尘可控制在封闭车间内，企业厂界处颗粒物要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求。
[bookmark: OLE_LINK56]（二）做好噪声达标排放工作。项目安装的灭菌柜、干燥机、制粒机、灌装生产线、压片机、粉碎机、热风循环烘箱、泵等机械设备，要采取消音、隔声、车间封闭、内装隔声吸声材料和基础减振及软连接等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值要求。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK34]（三）做好废水处置工作。废水经下水管道排入通化正源药业有限责任公司现有污水站，处理满足通化医药高新区自安北区污水处理厂（通化市庆投污水处理有限公司）进水限值要求后，由其处理达标后排入哈尼河。
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK33]（四）做好固体废物管理工作。杂质、滤渣、回收的粉尘集中收集后外运综合利用，若无法利用交由环卫部门处理，废弃包装物外售废品回收站；废滤材、废布袋、废色带、废紫外线灯珠、不合格产品等在一般固废暂存间存放，定期委托集中处理，生活垃圾由环卫部门处理，防止产生二次污染。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]（五）做好持证排污和污染物监测工作。建设项目在完成环保达标验收前，要按照《排污许可管理管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等管理文件要求，取得排污许可证后落实持证排污。按照环评报告中明确的点位、因子和频次要求，定期开展自行检测并向环境管理部门报告检测数据，做好环境管理工作。
三、若该项目的性质、规模、厂址和施工方案或污染防治措施发生重大变化的，要重新向我局报批环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年未开工建设的，要重新向我局报审环境影响评价文件。
四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目调试3个月内你公司要组织本项目环保验收并将验收意见报送我局备案。
五、作为建设项目环评信息公开的主体，在该项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众关注的环境问题，满足公众合理的环境诉求。应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关规定，向社会公开相应的环境影响评价信息，主动接受社会监督。
六、请通化市生态环境综合行政执法支队高新大队负责项目“三同时”监督检查和管理工作。


通化市生态环境局医药高新区分局
2026年7月22日
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